牌 型落花生聯合收穫機自行測試記錄表(TS01)

申請廠商： 測試人員姓名：

格式修訂日期：109.05.07

測 試 日 期
地點﹑田主姓名﹑電話
測 試 面 積 (長×寬) (m2)
作 業 能 力 (公頃/小時)
1 主 要 基 準	收 穫 花 生 莢 重 A (kg)	(全田區莢重)

(1) 總 損 失	田面掉粒莢重B (kg)

地下殘留莢重C (kg)

未 脫 莢 重 D (kg)

總損失=B+C+D=E E 總損失率=----×100% A+E

(2) 破 裂 莢	取 樣 重 F (kg)	(2kg以上)

破 莢 重 G (kg)

裂 莢 重 H (kg)

G+H 破裂率=-------×100% F
2 一 般 標 準	(1) 夾 雜 物	取 樣 重 I (kg)	(2kg以上)

莖 蔓 重 J (kg)

葉 子 及 碎 屑 K (kg)

J+K 夾雜物率=-----×100% I

(2) 含 子 房 柄	取 樣 重 L (kg)

帶子房柄莢重M (kg)

M 含子房柄莢率=---×100% L
3 耐 久 試 驗	連公 續 作 業 三頃	漏 油 位 置

故 障 機 件

中 途 保 養 情 形

異 常 狀 況
備 註

以上測試確實依照「TS01落花生聯合收穫機測定方法及暫行基準」執行所得結果

申請廠商及負責人印鑑：