牌型桿式噴藥機(具)自行測試記錄表(TS48)

申請廠商：測試人員姓名：

格式修訂日期：109.05.07

|  |  |
| --- | --- |
| 測試日期 |  |
| 試驗地點 |  |
| 最大載重量 (kg) |  |
| 最高行走速度 | 空車 (km/h) |  |
| 滿載 (km/h) |  |
| 施藥控制閥 (處) |  |
| 藥液量刻度顯示 |  |
| 靜態翻覆角 | 空車 (度) | 左傾：  | 左傾：  |
| 滿載 (度) | 右傾： | 右傾： |
| 平地剎車狀況 | 速度 (km/h) | (限最高速) |
| 煞車拖動距離 (m) |  |
| 爬坡能力 | 路面傾斜 (度) | (15°以上) |
| 剎車時有否滑動 |  |
| 再發動前進是否良好 |  |
| 崎面狀嶇行路走況 | 滿載重 | (最大值) |
| 於1/3最高速時 |  |
| 於2/3最高速時 |  |
| 噴均頭勻出性水試量驗 | 噴頭型式 |  |
| 噴水狀態 |  |
| 噴頭個數 (個) |  |
| 測量計時 (分) |  |
| 平均出水量 (L/min) | (另附各噴嘴數據) |
| 超出±10%以外數 (個) |  |
| 合格比率 (%) |  |
| 備註 |  |

承上頁

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8攪拌試驗 | 混合比率 (石灰/水) |  |
| 濃度平均值 (%) |  |
| ± 15 %內個數 (個) |  |
| 合格率 (%) |  |
| 9藥液附著度 | 測試作物名稱 |  |
| 葉表面 | 附著度平均值，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 達 70 % 以上數 |  |
| 合格率(%) |  |
| 藥背面 | 附著度平均值，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 達 40 % 以上數 |  |
| 合格率(%) |  |
| 株桿 | 附著度平均值，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 達 70 % 以上數 |  |
| 合格率(%) |  |
| 10.連續作業八小時 | 作業面積 (ha) |  |
| 故障排除時間 (h) |  |
| 每一轉彎壓倒、損傷數 |  |
| 備註 |  |

以上測試確實依照「TS48桿式噴藥機(具)性能測定方法及暫行基準」執行所得結果。

**申請廠商及負責人印鑑：**